**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Раздатчик воды Ecotronic L2-WD**



Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией и транспортировкой прибора, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

## УСТАНОВКА РАЗДАТЧИКА

Раздатчик следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.

Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.

Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.

Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.

Вокруг аппарата должно быть достаточно свободного пространства для свободной циркуляции воздуха.

## ПОДГОТОВКА РАЗДАТЧИКА К РАБОТЕ

Освободите раздатчик от упаковки.

Снимите с горловины баллона одноразовую гигиеническую наклейку.

Переверните баллон с водой крышкой вниз, установите его в приемное гнездо аппарата.

При первом использование раздатчика проверьте идёт ли вода из крана, для чего откройте кран и дождитесь прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон (при этом вода должна выливаться непрерывной струей).

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до + 32°С.

Используйте для разлива только сертифицированную питьевую воду в 19-литровых баллонах.

Устанавливайте и снимайте баллон строго вертикально

При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей, как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов, имеющих абразивную основу.

Ежеквартально промывайте приемное гнездо для баллона с водой мыльным раствором.

При подготовке аппарата к хранению, а также перевозке при температуре окружающей среды ниже 0 "С необходимо полностью освободить его от воды.

ГАРАНТИЯ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП